**附件1：施工方案及工程量**

1. 实心砖砌隔断墙拆除（实心砖墙、厚度120mm、位置：一层卫生间）:4.06m3

东侧卫生间：（0.95\*3+3.6-0.7\*3）\*1.78\*0.12+（0.95\*4+4.95-0.7\*4）\*1.78\*0.12=2.2m3

西侧卫生间：（0.95\*3+3.6-0.7\*3）\*1.78\*0.12\*2=1.86m2

小计：2.2+1.86=4.06m3

1. 原有卫生间隔断板拆除（厚度18mm、位置：二至六层卫生间）：266.27m2
2. 整樘木门拆除（木门尺寸0.7\*1.8m、位置：一层卫生间）：3+3+3+4=13樘
3. 地砖地面拆除（原地面拆除、铲除砂浆结合层、铲除找平层、块料面层、位置：一至六层卫生间）：46.78m2
4. 地面铲除后水泥砂浆地面找平层（1:3水泥砂浆、厚度20mm、位置：一至六层卫生间）：46.78m2
5. 地面瓷砖粘贴（水泥砂浆粘贴、20mm厚；玻化瓷质地砖300\*300、厚度10mm、位置：一至六层卫生间）：46.78m2
6. 卫生间隔断 成品（材质及规格：抗倍特板18mm 厚、包含蹲位门及所有配件、配件材质304不锈钢顶梁采用铝合金材质；所有板材采用铝合金包边（包边为整体无接合），包边与板材接合部位用胶密封；门宽0.6米；每扇门安装3个自动回弹304白钢合页；门把手和插销锁均为304白钢材质；每个墩位至少有2个304白钢底座承托、(位置：一至六层卫生间）：320m2
7. 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内（不含一楼）：266.27\*0.018+38.9\*0.05=6.74m3
8. 残渣装车外运（运距25KM以外）4.06+266.27\*0.018+13\*0.7\*0.18\*0.1+46.78\*0.05=11.36m3
9. 施工材料垂直运输(位置：一至六层卫生间）：6\*3.5\*2\*6=252m2

**附件2：法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于中华人民共和国境内的（供应商名称）的法定代表人（法人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代表人，就此次采购项目的报价及执行，以本公司名义全权处理一切与之有关的事宜。

本授权于年月日签字生效，特此声明。

有限期: 年 月 日至 年 月 日

供应商名称（盖章）：

法定代表人签字：

被授权人签字：

联系电话：

地址：

备注：1）其他组织由单位主要负责人签字或盖章授权

 2）个体工商户由经营者签字或盖章授权。

**附件3：资格证明文件顺序**：

（一）企业法人营业执照副本复印件；

（二）资质证书复印件；

（三）安全生产许可证；

（四）法定代表人身份证复印件；

（五）授权代表身份证复印件；

（六）项目经理资格证书。